2021-05-30
Inwestor:

 
Burmistrz Miasta Wysokie Mazowieckie
18-200 Wysokie Mazowieckie
ul. Ludowa 15	Wykonawca:

 
Zakład Budownictwa Inżynieryjnego Karol Szymański 
18-300 Zambrów,
Aleja Wojska Polskiego 27A lok. 100	

Przedmiar robót Nr: 

Nazwa budowy: Budowa ul. Popiełuszki wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w Wysokiem Mazowieckiem.
Adres budowy:ul .Popiełuszki, Wysokie Mazowieckie  
Obiekt: Kanał technologiczny
Rodzaj robót: telekomunikacyjne
Nr umowy: 
Data oprac.: 2031-05-30
Podstawa opracowania: KNR 5-01U, KNR TP39, KNR 5-02

Sporządził:

 

	Sprawdził:

 

Przedmiar robót

Lp.	Podstawa
ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar	

1. Budowa kanału technologicznego

1	2	3	4	5	
 1	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-01U0102-01-040	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztuczn.w wykopie w gruncie kat.III.1 w-wa w ciągu kanalizacji,1rura w warstwie,1 otwór w ciągu Rura DVK110
krotność= 1,00

	m	190,00
	
2	wg nakładów
rzeczowych
KNR TP390302-12-043	Budowa rurociągu kablowego z każdej następnej rury HDPE śr.40 mm w zwojach na głębokości 0,7 m w wykopie wykonanym koparkami łańcuchowymi w gruntach kat.III-IV
krotność= 1,00

	km	0,19
	
3	wg nakładów
rzeczowych
KNR TP390302-10-043	Budowa prefabrykowanej wiązki mikrorur.
krotność= 1,00

	km	0,19
	
4	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-01U0102-02-040	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztuczn.w wykopie w gruncie kat.III.1 w-wa w ciągu kanalizacji,2rury w warstwie,2 otwory w ciągu
krotność= 1,00

	m	42,00
	
5	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-01U0301-02-020	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-1. Grunt kategorii III
krotność= 1,00

	szt	6,00
	
6	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-01U0322-01-020	Montaż dodatkowej pokrywy z listwami mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kabl.Rama studni ciężka lub podwójna
krotność= 1,00

	szt	6,00
	
7	wg nakładów
rzeczowych
KNR TP390203-01-040	Mechaniczne wciąganie 1 rury HDPE40,w zwojach do otworu kanalizacji wtórnej
krotność= 1,00

	m	42,00
	
8	wg nakładów
rzeczowych
KNR TP390203-01-040	Mechaniczne wciąganie 1 wiązki mikrorur,w zwojach do otworu kanalizacji wtórnej
krotność= 1,00

	m	42,00
	
9	wg nakładów
rzeczowych
KNR TP390204-04-020	Montaż skręcanych złączy rur polietylenowych HDPE o średnicy 40 mm,w kanalizacji
krotność= 1,00

	szt	6,00
	
10	wg nakładów
rzeczowych
KNR TP390204-01-020	Montaż skręcanych złączy mikrorury,w kanalizacji
krotność= 1,00

	szt	6,00
	
11	wg nakładów
rzeczowych
KNR 5-020201-02-040	Wykonanie przepustów pod drogami i innymi przeszkodami wykopem otwartym na gruncie kat.III. Przepust rurą DVK110
krotność= 1,00

	m	30,00